# architecture
BR2_arm=y
BR2_arm926t=y

# Linux headers same as kernel, a 4.14 series
BR2_PACKAGE_HOST_LINUX_HEADERS_CUSTOM_4_14=y

# system
BR2_TARGET_GENERIC_GETTY_PORT="ttyAMA0"

# kernel
BR2_LINUX_KERNEL=y
BR2_LINUX_KERNEL_CUSTOM_VERSION=y
BR2_LINUX_KERNEL_CUSTOM_VERSION_VALUE="4.14.13"
BR2_LINUX_KERNEL_DEFCONFIG="mxs"
BR2_LINUX_KERNEL_DTS_SUPPORT=y
BR2_LINUX_KERNEL_INTREE_DTS_NAME="imx28-evk"

# bootloader
BR2_TARGET_UBOOT=y
BR2_TARGET_UBOOT_BOARDNAME="mx28evk"
BR2_TARGET_UBOOT_CUSTOM_VERSION=y
BR2_TARGET_UBOOT_CUSTOM_VERSION_VALUE="2017.11"
BR2_TARGET_UBOOT_FORMAT_SD=y

# Filesystem
BR2_TARGET_ROOTFS_EXT2=y
BR2_TARGET_ROOTFS_EXT4=y

# To generate SD Image
BR2_PACKAGE_HOST_DOSFSTOOLS=y
BR2_PACKAGE_HOST_GENIMAGE=y
BR2_PACKAGE_HOST_MTOOLS=y
BR2_ROOTFS_POST_IMAGE_SCRIPT="board/freescale/common/mxs/post-image.sh"
