# Architecture
BR2_powerpc=y
BR2_powerpc_440=y

# Filesystem
# BR2_TARGET_ROOTFS_TAR is not set
BR2_TARGET_ROOTFS_INITRAMFS=y

# Linux headers same as kernel, a 4.16 series
BR2_PACKAGE_HOST_LINUX_HEADERS_CUSTOM_4_16=y

# Use soft float
BR2_SOFT_FLOAT=y

# Kernel
BR2_LINUX_KERNEL=y
BR2_LINUX_KERNEL_CUSTOM_VERSION=y
BR2_LINUX_KERNEL_CUSTOM_VERSION_VALUE="4.16.7"
BR2_LINUX_KERNEL_USE_CUSTOM_CONFIG=y
BR2_LINUX_KERNEL_CUSTOM_CONFIG_FILE="board/qemu/ppc-virtex-ml507/linux.config"
BR2_LINUX_KERNEL_VMLINUX=y
BR2_LINUX_KERNEL_DTS_SUPPORT=y
BR2_LINUX_KERNEL_INTREE_DTS_NAME="virtex440-ml507"
