BR2_arm=y
BR2_cortex_a9=y
BR2_ARM_ENABLE_NEON=y
BR2_ARM_ENABLE_VFP=y
BR2_PACKAGE_HOST_LINUX_HEADERS_CUSTOM_4_9=y
BR2_TARGET_GENERIC_GETTY_PORT="ttyPS0"
BR2_ROOTFS_POST_IMAGE_SCRIPT="board/zynq/post-image.sh"
BR2_LINUX_KERNEL=y
BR2_LINUX_KERNEL_CUSTOM_GIT=y
BR2_LINUX_KERNEL_CUSTOM_REPO_URL="https://github.com/Xilinx/linux-xlnx.git"
BR2_LINUX_KERNEL_CUSTOM_REPO_VERSION="xilinx-v2017.3"
BR2_LINUX_KERNEL_DEFCONFIG="xilinx_zynq"
BR2_LINUX_KERNEL_UIMAGE=y
BR2_LINUX_KERNEL_UIMAGE_LOADADDR="0x8000"
BR2_LINUX_KERNEL_DTS_SUPPORT=y
BR2_LINUX_KERNEL_INTREE_DTS_NAME="zynq-zc706"
BR2_TARGET_ROOTFS_CPIO=y
BR2_TARGET_ROOTFS_CPIO_GZIP=y
BR2_TARGET_ROOTFS_CPIO_UIMAGE=y
BR2_TARGET_UBOOT=y
BR2_TARGET_UBOOT_BUILD_SYSTEM_KCONFIG=y
BR2_TARGET_UBOOT_CUSTOM_GIT=y
BR2_TARGET_UBOOT_CUSTOM_REPO_URL="https://github.com/Xilinx/u-boot-xlnx.git"
BR2_TARGET_UBOOT_CUSTOM_REPO_VERSION="xilinx-v2017.3"
BR2_TARGET_UBOOT_BOARD_DEFCONFIG="zynq_zc706"
BR2_TARGET_UBOOT_NEEDS_DTC=y
BR2_TARGET_UBOOT_NEEDS_OPENSSL=y
BR2_TARGET_UBOOT_FORMAT_IMG=y
BR2_TARGET_UBOOT_SPL=y
BR2_TARGET_UBOOT_SPL_NAME="spl/boot.bin"
BR2_PACKAGE_HOST_DOSFSTOOLS=y
BR2_PACKAGE_HOST_GENIMAGE=y
BR2_PACKAGE_HOST_MTOOLS=y
