# Architecture
BR2_arm=y
BR2_arm926t=y

# Toolchain
BR2_PACKAGE_HOST_LINUX_HEADERS_CUSTOM_4_9=y

# Creation of the SD card image
BR2_ROOTFS_POST_IMAGE_SCRIPT="support/scripts/genimage.sh"
BR2_ROOTFS_POST_SCRIPT_ARGS="-c board/atmel/at91sam9x5ek_mmc/genimage.cfg"

# Kernel
BR2_LINUX_KERNEL=y
BR2_LINUX_KERNEL_CUSTOM_GIT=y
BR2_LINUX_KERNEL_CUSTOM_REPO_URL="https://github.com/linux4sam/linux-at91.git"
BR2_LINUX_KERNEL_CUSTOM_REPO_VERSION="linux4sam_5.7"
BR2_LINUX_KERNEL_DEFCONFIG="at91_dt"
BR2_LINUX_KERNEL_DTS_SUPPORT=y
BR2_LINUX_KERNEL_INTREE_DTS_NAME="at91sam9g15ek at91sam9g25ek at91sam9g35ek at91sam9x25ek at91sam9x35ek"

# Filesystem
BR2_TARGET_ROOTFS_EXT2=y
BR2_TARGET_ROOTFS_EXT2_4=y

# Bootloaders
BR2_TARGET_AT91BOOTSTRAP3=y
BR2_TARGET_AT91BOOTSTRAP3_CUSTOM_GIT=y
BR2_TARGET_AT91BOOTSTRAP3_CUSTOM_REPO_URL="https://github.com/linux4sam/at91bootstrap.git"
BR2_TARGET_AT91BOOTSTRAP3_CUSTOM_REPO_VERSION="v3.8.9"
BR2_TARGET_AT91BOOTSTRAP3_DEFCONFIG="at91sam9x5eksd_uboot"
BR2_TARGET_UBOOT=y
BR2_TARGET_UBOOT_BUILD_SYSTEM_KCONFIG=y
BR2_TARGET_UBOOT_CUSTOM_GIT=y
BR2_TARGET_UBOOT_CUSTOM_REPO_URL="https://github.com/linux4sam/u-boot-at91.git"
BR2_TARGET_UBOOT_CUSTOM_REPO_VERSION="linux4sam_5.7"
BR2_TARGET_UBOOT_BOARD_DEFCONFIG="at91sam9x5ek_mmc"
BR2_TARGET_UBOOT_NEEDS_DTC=y
BR2_TARGET_UBOOT_ENVIMAGE=y
BR2_TARGET_UBOOT_ENVIMAGE_SOURCE="board/atmel/at91sam9x5ek_mmc/uboot-env.txt"
BR2_TARGET_UBOOT_ENVIMAGE_SIZE="0x4000"

# Host packages
# Needed to generate the SD card image
BR2_PACKAGE_HOST_DOSFSTOOLS=y
BR2_PACKAGE_HOST_GENIMAGE=y
BR2_PACKAGE_HOST_MTOOLS=y
