# Architecture
BR2_arm=y
BR2_arm926t=y

# System
BR2_SYSTEM_DHCP="eth0"
BR2_TARGET_GENERIC_GETTY_PORT="ttyAMA0"

# Filesystem
BR2_TARGET_ROOTFS_EXT2=y
# BR2_TARGET_ROOTFS_TAR is not set

# Linux headers same as kernel, a 4.13 series
BR2_PACKAGE_HOST_LINUX_HEADERS_CUSTOM_4_13=y

# Kernel
BR2_LINUX_KERNEL=y
BR2_LINUX_KERNEL_CUSTOM_VERSION=y
BR2_LINUX_KERNEL_CUSTOM_VERSION_VALUE="4.13.3"
BR2_LINUX_KERNEL_USE_CUSTOM_CONFIG=y
BR2_LINUX_KERNEL_CUSTOM_CONFIG_FILE="board/qemu/arm-versatile/linux-4.13.config"
BR2_LINUX_KERNEL_DTS_SUPPORT=y
BR2_LINUX_KERNEL_INTREE_DTS_NAME="versatile-pb"
